# Art. 6 Prescriptions concernant les quartiers existants situés dans les zones de bâtiments et d’équipements publics – 1 constructibles [BEP-1]

## Art. 6.1 Disposition des constructions

Sont autorisées les constructions en ordre contigu et non contigu.

## Art. 6.2 Reculs par rapport aux limites du terrain à bâtir net

|  |  |
| --- | --- |
| Recul minimal autorisé | |
| avant | soit 0,00m - soit 2,00m |
| latéral | 2,50m ou 0,00m pour les constructions en contigu |
| arrière | 5,00m |

## Art. 6.3 Hauteurs à la corniche, à l’acrotère et au faîte

Les hauteurs à la corniche, au faîte et à l’acrotère sont limitées par la hauteur hors-tout:

|  |  |
| --- | --- |
| Hauteur hors-tout maximale autorisée | |
| en général | 20,00m |
| surfaces réservées au SIDOR | 60,00m |